SkyLogic V2 - Yazilim Guncelleme Paketi (v2.02)
================================================

BU SURUMDE NE DEGISTI? (v2.02)

  * PIL KORUMASI: Kart artik PIL TAKILI DEGILKEN, yalnizca USB
    kablosuyla calistirilamaz. Pil takili degilken:
      - Ayar programi (SkyConfig) baglanir ancak "PIL YOK" uyarisi
        gosterir ve ayar sayfalari acilmaz,
      - Telsiz (LoRa) yayini yapilmaz,
      - Kart ucusa hazir konuma (READY) gecmez,
      - Turuncu LED yanip soner ve birkac saniyede bir kisa uyari
        sesi duyulur.
    Pili takip kabloyu tekrar taktiginizda kart normale doner.


NASIL GUNCELLENIR?

  1) SkyLogic kartinizi USB kablosu ile bilgisayara takin.
     (Kablonun VERI destekli oldugundan emin olun; sadece
      sarj kablosu ile guncelleme yapilamaz.)

  2) Baska seri/USB cihazlarini (baska kart, Arduino, USB-TTL,
     modem vb.) bilgisayardan cikarin.

  3) Bu klasordeki  "SkyLogic_Guncelle.bat"  dosyasina cift
     tiklayin ve ekrandaki yonergeleri izleyin.

  Islem sirasinda:
    * Kartin gucunu KESMEYIN
    * USB kablosunu CIKARMAYIN
    * Pencereyi KAPATMAYIN

  "GUNCELLEME BASARIYLA TAMAMLANDI" yazisini gordugunuzde
  islem bitmistir; USB kablosunu guvenle cikarabilirsiniz.



SORUN YASARSANIZ
  - Kabloyu cikarip tekrar takin ve .bat dosyasini yeniden calistirin.
  - Farkli bir USB portu / kablo deneyin.
  - Cozulmezse yetkili ile iletisime gecin.
