SkyLogic V2 - Yazilim Guncelleme Paketi (v2.01)
================================================

NASIL GUNCELLENIR?

  1) SkyLogic kartinizi USB kablosu ile bilgisayara takin.
     (Kablonun VERI destekli oldugundan emin olun; sadece
      sarj kablosu ile guncelleme yapilamaz.)

  2) Baska seri/USB cihazlarini (baska kart, Arduino, USB-TTL,
     modem vb.) bilgisayardan cikarin.

  3) Bu klasordeki  "SkyLogic_Guncelle.bat"  dosyasina cift
     tiklayin ve ekrandaki yonergeleri izleyin.

  Islem sirasinda:
    * Kartin gucunu KESMEYIN
    * USB kablosunu CIKARMAYIN
    * Pencereyi KAPATMAYIN

  "GUNCELLEME BASARIYLA TAMAMLANDI" yazisini gordugunuzde
  islem bitmistir; USB kablosunu guvenle cikarabilirsiniz.



SORUN YASARSANIZ
  - Kabloyu cikarip tekrar takin ve .bat dosyasini yeniden calistirin.
  - Farkli bir USB portu / kablo deneyin.
  - Cozulmezse yetkili ile iletisime gecin.
